سلام

اطلاعات کنار عکس محصول اصلاح شود

دانلود نرم افزار حذف شود

توضیحات انتهایی قرار داده شود

باند اکتیو:

|  |  |
| --- | --- |
| نوع اسپیکر | 2way |
| آمپلی فایر | دارد |
| کلاس آمپلی فایر | Class D |
| سایز تیوتر | 1inch |
| سایز ووفر | 12inch |
| نهایت توان خروجی | 900 وات |
| حداکثر SPL | 131 دسی بل |
| جنس بدنه | پلی پروپیلن |
| رنج پاسخ فرکانسی | 45Hz-20kHz |
| زاویه تحت پوشش (H×V) | 60 در 90 درجه |
| خروجی | خروجی XLR |
| ورودی | ورودی XLR |
| پورت فلش و بلوتوث | - |
| ابعاد (W×H×D) | 345\*402\*644 میلی متر |
| وزن | ۱۳.۸ کیلوگرم |

ووفر فرکانس پایین ۱۲ اینچی با درایور کامپرشن فرکانس بالای یک اینچی

طراحی بیس ریفلکس کابینت، two-way، دارای دو امپلی فایر

قدرت ۷۰۰ واتی ووفر و قدرت ۲۰۰ واتی درایور فرکانس های بالا، امپلی فایر Class D با منبع تغذیه ی سوییچینگ

دارای DSP با چهار پریست EQ

پنل کنترل ها شامل: ورودی XLR و XLR LINK، کنترل ولوم، پریست های EQ، فیلترHP، سوییچ GND LFT

دو ساسپنشن پوینت M10، سوکت استند تاپ هت (۸ اینچی)، براکت دیواری flange plate

هورن با جهت گرایی ثابت ۹۰ درجه (افقی) در ۶۰ درجه (عمدی)

امکان استفاده به عنوان مانیتور استیج با مخروطی ۱۲، ۴۰ یا ۵۵ درجه

وزن ۱۳.۸ کیلوگرمی